Show ip route 🡪 zobrazý smerovaciu tabuľku

Smerovacia tabuľka:

Router ma v nej zapisané všetky siete kt. Pozná a smer(cesta) k tímto sieťam

Ak router nejakú siet nepozná tak nedokáže do nej nič poslať

Keď router ma posielať správu do siete kt. Nepozná tak ju zahodí

Smerovanie: sluzi na konektivitu medzi sietami a vzdialenimi sietami

Je tp učenie routra o nových sieťach

Command je ip route (ip danej siete + maska) a port za kt. je  
 ip 20.0.20.0 255.255.255.0 fa1/0



