14.10.13.177 \27 32+32=64+32=96+32=128+32=**160**

AS 14.10.13.160 /27

Br 14.10.13.191 /27

IPs 161-190

192.168.200.237 /28

AS 192.168.200.224 \28

Br 192.168.200.239 \28

Ips 192.168.200.225-238 \28

**192.168.200.0 /24**

**1. 10pc** /28

**2. 20pc**  /27

**3. 15pc**  /27

**4. 100pc** /25

**5. 3pc** /29

6. 18pc /27

192.168.200.0 /25

AS 192.168.200.0  
Br 192.168.127  
Ips 192.168.1-126

192.168.128 /27

AS 192.168.128  
Br 192.168.159  
Ips 192.168.129-158

192.168.160 /27

AS 192.168.160  
Br 192.168.191  
Ips 192.168.161-190

192.168.192 /28

AS 192.168.192  
Br 192.168.207  
Ips 192.168.193-206

192.168.208 /29

AS 192.168.208  
Br 192.168.215  
Ips 192.168.209-214

192.168.200.224 /27

AS 192.168.200.224   
Br 192.168.200.255  
Ips 192.168.200.225-254

172.16.16.0 opakovanie

5pc /29  
2pc /30  
60pc /26  
33pc /26  
2pc /30  
11pc /27

14.10.13.177 /17 14.10.13.177 \16

AS 14.10.0.0 /17 0.0 – 255.255

Br 14.10.127.255 /17 /17 0.0 – 127.255 <> 128.0 – 255.255

Ips 14.10.0.1 – 14.10.127.254

14.10.13.177 /9 14.10.13.177 /8

AS 14.0.0.0 0.0.0 – 255.255.255

Br 127.255.255 /9 0.0.0 – 127.255.255 <> 128.0.0 – 255.255.255

Ips 14.0.0.1 – 14.127.255.254