Skrinka

Chráni komponenty pred mechanickým poškodením  
 prachom .. prehrievaním  
 elektrostatický výboj

Parametre:  
 Orientácia – tower (na výšku), desktop (na ležato)  
 Veľkosť (formfactor) – MiniITX, MicroATX, ATX, EATX  
 Formfactor základnej dosky pre montáž do skrinky  
 Prítomnosť a konektory predného panelu (napr. USB, jack ...)  
 Prítomnosť zdroja  
 Počet ventilátorov  
 Podsvietenie a iné „srandy

Zdroj

Zdroj alebo PSU (power supply unit) je elektronické zariadenie, ktoré má za úlohu:  
 Upravovať napätie zo siete

Usmerňuje – robí zo striedavého jednosmerné  
 Filtruje – odstraňuje rôzne anomálie v elektrickej sieti  
 Transformuje – z 230V na nižšie (12V, 5V, 3.3V ...)  
 Dodávať komponentom počítača elektrickú energiu