HA – High Availibility

* Hovorí o tom že služba beží nepretržite a funguje
* Meria sa v % čísla 9
* 90% (jedno deviatková), 99% (dvoj deviatková), 999% (troj deviatková), atď.
* Špecifikuje sa v SLA (Service Level Agreement)

Na WIN Serveri daco vieme najsť v :

Service Manager –> Manage -> Add Roles and Features -> Network Load Balancing

Server Manager -> Apps and dačo tam druhe -> Network Load Balancing Manager -> New Cluster -> Add (nastav IPčky)

Potom musíš dajak connectnuť clustre

Teraz pisem ja matejko:

Teraz pozera ip stroja a teraz ked sa pripoji na ten cluster   
 ako zadal jeho ip do prehliadaca tak sa objavy stranka internet information services

Chapes stranka co je na servery i guess

On nevie kt je aktivny bo obe su rovnake tak jednu stranku ide upravit  
 c:/inetpub/wwwroot a tam upravy file aby vizerala inak (v tom danom servery upravuje stranku)

Yas tu je denis:

Us nic viac som nepisal