Heslo

enable password HESLO

enable secret HESLO (vyššia priorita ako password) -> rozdiel je takyto : (heslo bolo cisco123)



Ulozenie conf.

write

(write = copy running-config startup-config)

Show Interfacov a IPs + running conf

show ip int br + show run

Banner

conf t -> banner (login, motd) SPRAVA

SSH config:

1. musíme mať konektivitu

2. zariadenie musí mať hostname = hostname [NAME]

3. ip doména = ip domain-name [NAME.COM]

4. užívatelia s heslami = username [NAME password PASSWORD]

5. heslo na privilegovaný mód (#) = enable password / enable secret

6. Command na ssh = crypto key generate rsa

7. aplikovať SSH =

line vty [0]

transport input ssh

login local (na checkovanie userov co sme si vytvorili)

SSH na Switchi – to iste ale musis nastavit ip na Vlan (z poolu IP adries)

+ musis nastavit gateway – ip default-gateway xxx

NA OTESTOVANIE – ides na laptop, command prompt a command :

ssh – [username] [ip]