Ak su prvé 3 čísla rovnaké sú v rovnakej sieťi

192.168.1.0 /24 (24 = prefix masky)  
255.255.255.0 (subnet mask)

Ak sa vypise dialog po vojdeni do CLI vieme ze je po prvy krat zapnuty

1.Nazov> = použivateľský mod NA PISOMKE

Router>

2.Prikaz = enable vojdeme do privilogovaného módu

Privilogovany mod = hlavne na show comandy, alebo pingy

Router> 🡪 router#

Nazov# = privilegovaný mod

3.Prikaz = conf t (alebo configure terminal) vojdeme do konfiguračného módu  
 konfiguračný mód = konfigurácia routera

router# 🡪 router(config)#

3 módy  
 1. použivateľský router>  
 2. privilogovaný router# exit  
 3. Konfigurovaný router(config)# exit

Prikazy:

hostname – zmena mena tejto siete

ctrl + shift + 6 = odíde z loopu hladania neexistujucého príkazu   
 (ruší proces hladania neexistujucóho komandu)

? = rada

Šipka hore = ukase staro pouzite comandy

Tab = dopise komandy