Interface fastEthernet 0/0 1/0… config ethernetu

Ip address uprava ip adresy

No shutdown

Ipconfig v cmd ukaze ip adresu a ip router (default gateway)