Základné poinštálačné nastavenia Win. Server

Premenovať server (na pc: DESKTOP – 3k7F49H  
 server WIN – 7DG5B...) nieje dobré ho nechať v tomto tvare

nepouživať špeciálne znaky

Zaradenie servera do domény  
 doména = skupina zariadený kt. spravuje jedna firma

Aktivovať OS

Po inštalácií je neaktivovaný  
 Po pripojení na sieť je aktivovaný automaticky na 180 dní daves garage

Nastaviť automatické updaty

Nastaviť dátum a čas

Nastaviť parametre sieťového pripojenia (TCP/IP)

Potrebné nastaviť: - IP adresu PC a masku siete  
 - IP adresu routera  
 - IP adresu DNS servera (ak v doméne je to nevyhnutné)  
 - ak je server pripojený do siete cez agregáciu sieť. Liniek treba nastaviť   
 NIC Teaming

Povoliť vzdialený prístup

Je možné vzdialene ovládať cez vzdialenú plochu (Remote desktop)  
 alebo vzdialený manažer (MMC, Remote PowerShell)