Administratívna vzdialenosť – aj dôveryhodnosť dynamického smerovacieho protokolu

* V smerovacej tabuľke môže byť každá sieť zapísaná iba raz (niekedy sa stane že tam je 2x, no to si potom vysvetlíme [load balacing]

Dôveryhodnosť a metrika nám pomáhajú vybrať správnu cestu

Dôveryhodnosť = každý dynamický smerovací protokol má nejakú dôveryhodnosť, je to konštantné číslo ktoré sa nemení

OSPF má 110

* Môže sa stať že mi 1 sieť bude oznamovať viacero dynamických smerovacích protokolov, ale, ja môžem zapísať iba od 1 tú sieť, nemôžem od viacerých zapísať tú cestu do smerovacej tabuľky -> ja si musím vybrať tu najlepšiu cestu od toho najlepšieho dynamického smerovacieho protokolu, vyberiem si najlepšiu podľa dôveryhodnosti