enable password {heslo} – pridanie hesla

reload -- reset routera (pri starsych sa nas to nespita ci chceme ulozit)

write -- ulozenie zmien  
copy running-config startup-config -- to iste

show running-config -- ukazuje aktualny config subor (ako prave runuje router)

show ip int brief -- vypise konfiguraciu interface

enable secret -- je vyzsie v hierarchii ako enable password takze ak mame obidve bude fungovat len toto   
 NASTAVENIE HESLA (staci pouzivat toto)

line console 0 🡪 password {heslo} 🡪 login -- da to heslo na to aby sme sa vobec vedeli dostat do CLI

banner motd ZNAMK BANNER-TEXT TEN ISTY ZNAMK -- napise banner text ked zacneme  
 banner motd c text c