telnet = nezabezpečená komunikácie nepoužíva sa  
ssh = zabezpečená komunikácia

SSH config:

Potrebujeme mat splnene:  
 - konektivita  
 - hostname  
 - ip domena  
 - uživatelia s heslami  
 - heslo na # mod (privilegovaný mod)  
 - aplikovať ssh

konektivita

ma byt prepojeny v sieti ci co proste daco s ping

Hostname

ip domena set up

Ip domain-name {name[matej.com]}

uživatelia s heslami

username {username} password {heslo}

heslo na # mod

enable secret/password {heslo}

aplikovať ssh

vytvorenie = crypto key generate rsa  
 aplikovanie = line vty 0  
 transport input ssh  
 login local

na switch port neviem da ip adresu

vlan 1 iba na ten vieme  
 int vlan 1  
 ip address {adresa}

ip default-gateway {adresa}